**屏风保养**

1.布面面板屏风隔断的保养：小部分污渍可用3M之泡沫清洁剂喷布约10秒后，以干净软布擦拭，切忌用去渍油擦拭，会造成褪色及痕迹。

2. 玻璃面板屏风隔断的保养：擦拭时易留下布屑极难清洁，可以软布沾水擦拭后以旧报纸擦拭，可保光亮如新，或以软布沾去渍油擦拭亦可避免留下布屑。

3.铝合金材质屏风隔断的保养：每周一次用干净毛巾沾清水后拧干，重复几次进行轻拭; 若沾上油脂，可用干布擦干净，或污渍净洗剂清洗，不可用水擦洗。若铝材上有污渍，为了保持其光泽，可用洁净的干布擦抹。如遇顽固污渍，可以在其面喷少量碧丽珠，再用绒布擦拭即可光亮如新。

4.屏风隔断表面严防硬物碰撞，以免刮花，凹陷。

5.不宜让阳光直射，以免布面褪色，过早老化，胶层脱落。

6.屏风固定后不宜随便拖动，随意自行拆装，应请专业人员进行安装。